primero  instalamos el programa

conectamos el  op-com al ordenador para instalar los drivers

abrimos el OCflash y actualizamos el  op-com con el firmware 1.59

y por lo ultimo abrimos el software vaux-com (es la version 2012 ...pero esta modificado (actualizado) para  2014)  

solo funciona con la version B ( todos los op-com clones China son  la version B)  agunos modulo  mas modernos como immo de la astra  J y otros mas de poca importancia FUNCCIONAN solo con la version C y D  que de momento no existen  como clones



MUY importante..antes de actualizar el op-com es necesario saber que version tenemos  asi que abrimos las carcasa del op-com y en la placa base 
tiene que estar escrito la  V5  si pone V6 no se puede actualizar(es nesesario hacer algunas modificaciones (La V6 mejor no actualizarla sin hacer antes los cambios ...se puede bloquear)
 